**Příloha k výběrovému řízení „Výměna oken“ ze dne 16. 4. 2019**

**Bližší informace a specifikace:**

Jedná se o výměnu celkem 6 ks oken v tělocvičně základní školy, z toho:

5 ks: dvojdílné okno s poutcem + příslušenství

1 ks: dvojdílné okno bez sloupku (stulp) + příslušenství

Do cenové kalkulace nutno zahrnout veškeré práce spojené s výměnou oken (demontáž starých oken, likvidace vybouraného materiálu a starých oken, instalace a zapravení nových oken, lešení pro montáž – pokud je třeba).

**Technické parametry na plastová okna v tělocvičně ZŠ Šitbořice**

* 7 komorový profil se stavební hloubkou min. 75 mm
* Bezolovnaté provedení profilu třídy A
* Bílá barva RAL 9016
* Zasklení dvojsklo 1,1 W/Km2
* Venkovní hliníkový tažený parapet bílý, vnitřní PVC bílý

Osobní prohlídka stávajícího stavu nutná z důvodu zaměření nových oken.

V Šitbořicích dne 16. 4. 2019

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy